速吉通风厂家我们的产品广泛应用于动物屋(家禽养殖场，畜牧养殖：牛/鸡/羊舍)，工厂车间等农业，工业和其他高人口密度或封闭场所(纺织，化工，医药，茶叶，蔬菜仓储)餐厅和超市。

　　1. 275克质量好的镀锌板架和百叶窗， 经久耐用。特殊 风扇 叶片形状设计保证大风量，不变形，不破碎，保持风量一路。厚度1.2mm，表面处理BA等级。

　　2. 风机皮带轮采用高强度铝镁合金压铸而成，减轻了叶轮叶轮的重量，抗腐蚀性强。

　　3. 中国 着名的 电机OEM专门 为风机设计(或者您可以选择西门子电机)，第一个投入缺相保护装置，在缺电情况下可以断电。

　　4. 风扇轴承 采用 进口双列专用防水设计承载，水可以' 牛逼进入。强度高 ，噪音低，免维护，使用寿命长。

　　5. 采用高强度尼龙摆动落锤开启装置，使百叶窗的开合灵活。

　　6. 采用最先进的自动皮带张紧装置，确保工作效率和良好的性能。

　　7. 热镀锌刀片支架和安全网确保永不生锈。

　　8. 全新的CNC生产线改进了风扇 质量， 达到了顶级，美观的外观。