**无动力涡轮屋顶排风扇优质结构**

　　刚性球体形状结构，永久润滑的上，下球轴承，确保使用寿命长，无需维护，无需更换

　　零件箱，美国PEER，UBC和日本NSK高精度轴承系统完全关闭优秀的品质保证。

**拥有精密设备的操作**

　　UBC高精度轴承系统全封闭，高耐热合成油脂润滑剂为最佳的永久性自润滑轴承，

　　无需保养，即使风速小于2公里，它也是自营的。

**绿色环保通风的屋顶风机**

　　采用自然风驱动原理，不使用电动机功率大，避免运行无电费用，不停机自行涡轮通风机

　　旋转时，运行时无噪音。

**本产品屋顶风机适用性广适用**

　　于各种工业厂房的轻型钢板的独特角度轮廓钢板屋面，混凝土屋面可安全

　　安装。而且不需要支持，安装和方便