(一)质量好：引进德国技术生产的高品质铝合金冲压叶片镀锌板负压风机。

　　(二)超节能： 运行费用低，一台负压风机每小时用电仅 0.75度。.

　　(三)低投入：风机是中央空调总投资的 1/5，同类通风降温工程性价比最高。

　　(四)超环保： 无压缩机、无冷媒、无污染、噪音低。

　　(五)很健康： 不断提供新鲜干净的空气，增加空气含氧量。

　　(六)很简便： 易安装、少维修、操作方便，无须专业人员维护。

　　铝合金冲压叶片镀锌板负压风机特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。