**工业移动冷却系统水空调特点**

　　AC系列空调电源为220VAC，主要用于工业现场环境温度控制。采用环保制冷剂R134A，闭路循环冷却保护设备免受周围环境的影响，室内温度设定点从20-40度可调，不再推荐系统最高效率。适用于高达55度热带地区的T3条件。​

**工业移动冷却系统水空调优势**

　　1使用国际知名的压缩机和风机，运行稳定可靠。

　　2它可以很容易安装，只有一个人可以完成这项工作。

　　3.噪音低，能效高，耐腐蚀，耐高温性能优越

　　4，具有多功能报警输出，实时监控，方便快捷的人机界面

　　5.外循环专利独特的设计技术有效延长了产品的维护周期，具有排水和排水功能