**全自动工业移动水空调适用地点**

　　适用于湿度60〜80m2的厂房和干燥区域100〜200m2的厂房。

**全自动工业移动水空调设备优势**

　　1.液晶显示，一档(380V)或12档风速(220V)。电压/电流缺相保护，过流保护，过压保护，缺水保护和全自动排水功能。

　　2.100%的铜线电机配有大型铸铁机柜，启动和运行平稳。

　　3.全新材质PP塑料柜体，抗老化，抗紫外线，永不生锈。终身15年。

　　4.采用优质5090#冷却垫(100mm)，蒸发降温效果好，易清洗，边缘粘合保护，经久耐用。

　　5.开放式硬水管及配水系统确保喷水均匀平稳。

　　6.三/四/九尼龙风叶，风量大，能耗低，噪音低。