　　干燥地区环保电动冷水机适用地点

　　适用于湿度60〜80m2的厂房和干燥区域100〜200m2的厂房。

　　干燥地区环保电动冷水机设备优势

　　1.液晶显示，一档(380V)或12档风速(220V)。电压/电流缺相保护，过流保护，过压保护，缺水保护和全自动排水功能。

　　2.100%铜线电机采用大型铸铁机柜，启动平稳运行。

　　3.全新材质PP塑料柜体，抗老化，抗紫外线，永不生锈，使用寿命长。

　　4.采用优质5090#冷却垫(100mm)，蒸发降温效果好，易清洁，边缘粘合保护，耐用。

　　5.开放式硬水管及配水系统确保喷水均匀平稳。

　　6.直联式离心机，运行更平稳，完全停止表带打滑，破裂，噪音。