　　DWT系列防爆低噪声玻璃钢屋顶轴流风机，规格形式多，应用范围广:可根据使用场合及风量、压力和噪音的不同要求选用。

　　DWT系列风机采用模压轴流或离心叶轮，风机由叶轮、风筒、风帽、传动部件、活页风门、安全网等部件组成。具有耐腐蚀、质轻高强、运转平稳、维护简单、噪声低、性能优等特点，广泛应用于发电、化工、 橡胶、制药、食品加工、冶金、中低压、大流量场合等各行各业及民用建筑的通风换气。DWT型采用宽叶片、大弦长

　　空间扭曲倾斜式轴流叶轮，适用于中低压、大流量场合的通风换气。

　　根据不同的使用环境和输送介质，叶轮可采用铝合金、钢板、工程塑料、玻璃钢等材质制作， 制成常规型、防腐型、防爆型、防腐防爆型。

　　选配附件:按需要可配重力式止回风阀(或电动型)、防鸟(虫)网、维修开关、集中控制箱等附件。