　　该负压风机为企业厂房专用通风降温设备。车间通风层采用负压风机进行抽风，排气通风层采用SMC材料，其降温速度是普通风扇的8倍。负压风机表面含有85%的活性纤维，能有效抽掉厂房受热时释放出来的有害气体。自然通风既环保又防腐，为各行企业厂房通风提供新鲜干净的空气，创造工作环境之美。

　　屋顶风机，负压风机，风机叶片，均采用SMC制造，表面压模光亮、曲线优美、上百种颜色任选。强度高、运用寿命长、稳定性好。