　　1、采用先进前置双门打开机构，风阻小、密封性好、效率高;加长喇叭口设计提高抽风压力;

　　2、外框镀锌板均采用180g/㎡镀锌层，有效避免生锈;

　　3、风机双门关闭时加有橡胶密封装置，当多台风机根据环境情况，不同时启动时，有效避免空气回流，大大提高运行效率，与同功率风机相比，提高效率15-20%;

　　4、风机特殊的风扇形状设计使其可自行清洁以达到最高效率，扇叶采用克虏伯自洁不锈钢材料经模具冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用：不锈钢厚度：1.5mm、表面光洁度：BA