　　采用独特的推开百叶机构装置能自动打开和关闭百叶窗叶片;

　　采用不锈钢扇叶片一次冲压成型工艺;不变形、不断裂、美观耐用高精度动平衡检测校正，保证风机运转平稳无振动，降低噪音，有效提高使用寿命。

　　采用特有的凹进式风机搬运提手设计，不但有效避免装卸、搬运过程中的不便，还不会影响风机安装和外观效果;

　　V型皮带轮由高强度的铝镁合金材料热压铸成型，材质轻、强度高;

　　我厂风机可根据经销商的销售情况定制A型皮带或B型皮带，有效满足不同客户的需求;

　　配置高效节能电机，通过3C认证，防护等级：IP55，绝缘等级：F级;

　　机械离心式打开机构采用韧性高的增强尼龙100%原料注塑加工，强度高、寿命长;导杆内嵌的钢材安装在叶轮上，增强了机构的可靠性，有效避免尼龙生产过程的伸缩变动。