　　产品详细说明：

　　产品特性：

　　1、 外形应用独特道流体技术，防水、防雨、风量大、噪音低。

　　2、 外观设计取得专利，全国唯一标准化一体模压生产。

　　3、 外壳采用先进SMC模压制造，一体成型，表面无微孔，整洁美观，易清洁，节约保洁成本。

　　4、 使用优质原材料生产，具有良好的抗冲击，搞老化，高抗腐蚀性，表里光滑，坚固耐用，连续使用寿命可达20年以上。

　　5、 风叶采用最新SMC玻璃钢模压，6叶组装成形，易安装，防腐蚀，耐酸碱，静音，运行最平稳。

　　6、 马达支架结构专利设计，风阻系数最低，安装简易，维护方便快捷。

　　7、 新型专用封闭铝合金马达，直结式结构免维护，提高效能、简化结构、降低维护费。

　　8、 百叶窗的设计运用空气顺流原理，不需要使用电力及人员开关，百叶窗自动起闭达到防尘，防水，美观大方。

9、 该产品适用于高温或有异味的工业生产车间厂房，如纺织厂、鞋厂、电子厂、家具厂、化工厂、食品厂、机械厂、电镀厂等，也可用岗位降温或全面降温;并广泛应该于种植业、养殖业及温室排放。

　　高效节能：负压通风降温系统是利用风机与水帘的配合，人为的再现自然界水份蒸发降温这一物理过程，耗电量只是传统空调的十分之一。

　　通风透气：在整个系统的相互配合下，负压风机迅速排走室内人员、机器产生的热气、废气、异味，避免了废气及异味对人体的刺激。整个室内空气最快可以在一分钟内更新一次，这是一般空调所无法达到的效果。

　　提高工作效率：解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降问题。使用水帘产品降温不仅可以解决厂房闷热问题更是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧，增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。

　　健康环保：系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染，水帘除有降低空气温度外，还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。高效循环的清新空气，能有效地预防职业病率和流传性疾病的传染。

　　适应性强：水帘式工厂空调系统适用性广，各种各样人群密集，热源大、或是产生污染、通风不良的场所，都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、电子厂等。可根据其不同的环境设备相应的系统，而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量，非常灵活。