　　产品特性

　　1、大风量设计，抽风量达50000m3/h。

　　2、低耗能，运行费用低，每小时只须0.75度电。

　　3、采用特殊电机，直接式结构(改变传统的皮带传动)提高效能、简化结构、降低维护费。

　　4、采用模压一体成形三叶风叶，运行稳定，噪音低。

　　5、外框采用SMC复合材料(片状模塑料)经高温一次模压成型，轻质、绝缘、不生锈、不老化、耐湿、耐酸碱、坚固耐用，使用寿命长;且产品设计灵活，易规模化生产，并有安全美观的优点，增加使用年限。(可连续使用10-20年)

　　6、空气顺流原理百叶窗、不耗电、无需开关，且能有效防水、防尘，且美观大方。

　　7、规划安装不占用空间，无需风管，任何场所均可安装。