产品说明：

　　1.风机均采用不锈钢扇叶风量大、不变形、不断裂、美观耐用(原先采用铝合金扇叶，由于铝合金材质的金属疲劳强度过低时间长了出现断、裂、风量变小等问题);

　　2.皮带轮均采用三根加强筋皮带轮并经过喷砂处理，提高美观度，消除内应力，有效提高了自身强度，永无断裂;

　　3.风机采用都经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定型、延长使用寿命。

　　4.风机均采用最先进皮带自动涨紧装置，保证皮带良好运行;

　　5.2011年开始风机均采用热镀锌立柱、热镀锌保护网，保证今后使用过程中不生锈;并提高标准件档次，使其不生锈。

　　6.风机完全改为数控流水化生产，准确掌握产品质量、有效提高外观，

　　7.风机多种外框尺寸：620mm、780mm、830mm、900mm、1000mm、1100mm、1220mm、1380mm、1530mm九种，其中620mm风机为电机直连型(无皮带)、780mm风机分为电机直连(无皮带)、皮带带动(有皮带)两种。注：有皮带风机噪音低。